Kalibrace monitoru – práce s kalibrační tabulkou FotoStar.

	Kalibrace monitoru je základním předpokladem dosažení shody barevného podání mezi monitorem zákazníka a hotovou fotografií. Principem kalibrace za pomocí dodaného kalibračního snímku je vizuální porovnávání dvou shodných snímků. Jeden je v elektronické a druhý v papírové podobě. Papírový snímek je tak vlastně originálem zobrazujícím barevné podání osvitky digitálního minilabu, na kterém jsou fotografie zhotovovány. Pomocí regulačních prvků monitoru resp. nastavením grafické karty a operačního systému se potom snažíme elektronický snímek vizuálně co nejvíce přiblížit k jeho papírové podobě.

5. Nastavení barevných kanálů

1. Nastavení bílé

4. Nastavení barvy pleti

 3. Nastavení přechodu  nesmí být stíny

2. Nastavení černé

	Při vlastní kalibraci postupujte dle jednotlivých pořadí popisek. Kalibrace by měla být provedena po zahřátí monitoru tj. cca po půl hodině provozu a to nejlépe při denním světle. Nikdy kalibraci neprovádějte při zářivce (neúplné barevné spektrum).

Doporučení -  do barevných políček udělejte děrovačkou otvory a snímek pak při porovnávání přikládejte přímo na obrazovku monitoru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Odkaz na elektronickou podobu KT – stránky WWW.fotostar.cz 
http://www.album.cz/o-album-cz/napoveda/kalibrace-monitoru/